[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# CREATE VLAN

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`CREATE VLAN=vlanname VID=2..4094 [PRIVATE]
CREATE VLAN=vlanname VID=2..4094 SUBNET=ipadd [MASK=ipadd] [PRIVATE]
CREATE VLAN=vlanname VID=2..4094 PROTOCOL=protocoltype [PRIVATE]
CREATE VLAN=vlanname VID=2..4094 [NESTED]
CREATE VLAN=vlanname VID=2..4094 SUBNET=ipadd [MASK=ipadd] [NESTED]
CREATE VLAN=vlanname VID=2..4094 PROTOCOL=protocoltype [NESTED]`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。ただし、数字だけの文字列と「default」、「ALL」は指定できない。大文字小文字は区別しない）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
protocoltype: L3プロトコル番号（16進数。「0x」を前置すること）

VLANを作成する。
本製品がサポートする基本的なVLANは次の3種類。
・ポートVLAN（タグVLANを含む）
・IPサブネットVLAN
・プロトコルVLAN
さらに、特殊なVLANとして次の2種類がある（ダブルタグVLAN（Nested VLAN）は別売のフィーチャーライセンスAT-FL-09が必要）。
・マルチプルVLAN（Private VLAN）
・ダブルタグVLAN（Nested VLAN）

パラメーター

VLAN: VLAN名。半角英数字とアンダースコア、ハイフンからなる1〜32文字の文字列で指定する。ただし、数字だけの文字列と、予約済みの文字列「default」、「ALL」は指定できない。また、「vlanXXXX」（XXXXは数字）形式の名前を指定する場合は、XXXXの部分がVID（VLAN ID）と一致していなくてはならない。VLAN名の大文字小文字は区別されないが、SHOW VLANコマンドなどの表示では、VLAN作成時に指定した大文字小文字の違いが反映される。VLAN名は製品内部における管理用の識別子であり、外部に送信されることはない。

VID: VLAN ID。タグ付きポートでは、送信フレームにこの値を含んだタグが付加される。1はVLAN defaultに割り当て済みなので指定できない。なお、NESTEDオプションを指定した場合（ダブルタグVLAN（Nested VLAN）を作成する場合）、VIDパラメーターにはカスタマーID（CID）、すなわち、外側タグに含めるIDを指定する。

SUBNET: サブネットVLANのサブネットアドレス。MASKと組み合わせて指定する。サブネットは、ADD VLAN SUBNETコマンドを使って後から追加することも可能

MASK: サブネットVLANの所属サブネットアドレスに対するマスク。省略時はSUBNETで指定したアドレスのクラス標準マスクが使われる

PROTOCOL: プロトコルVLANの対象プロトコル。定義済みのプロトコル名（ADD VLAN PROTOCOLコマンドの表を参照）か、16進表記（「0x」を前置すること）のプロトコル番号で指定する。プロトコル番号で指定する場合、802.2なら1バイト（DSAPのみ）で、Ethernet Version 2なら2バイトで、SNAPなら5バイトの16進数で指定する。プロトコルは、ADD VLAN PROTOCOLコマンドを使って後から追加することも可能

PRIVATE: マルチプルVLAN（Private VLAN）を作成するときに指定する。

NESTED: ダブルタグVLAN（Nested VLAN）を作成するときに指定する。

例

``■ ポートVLAN「orange」（VLAN ID=20）を作成する。
`CREATE VLAN=orange VID=20
` ■ プロトコルVLAN「NetWare」（VLAN ID=100）を作成する。
`CREATE VLAN=NetWare VID=100 PROTOCOL="IPX 802.2"`

備考・注意事項

VLANは4094個（VLAN defaultを含む）まで作成できる。IPアドレスを設定可能なVLANの数に制限はない。
作成した直後のVLANはデフォルトのSTPドメイン「default」に所属している。
ダブルタグVLAN（Nested VLAN）は別売のフィーチャーライセンスAT-FL-09が必要。
ダブルタグVLAN（Nested VLAN）はレイヤー2を前提とした機能なので、ルーティングとの併用はサポート対象外。

関連コマンド

ADD VLAN PROTOCOL
ADD VLAN SUBNET
DESTROY VLAN
SHOW SWITCH
SHOW VLAN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L