[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD MSTP MSTI VLAN

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`ADD MSTP MSTI=instance VLAN={1..4094|ALL}`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）

MSTインスタンスにVLANを関連付ける。
デフォルトでは、すべてのVLANがCIST（Common and Internal Spanning Tree）に関連付けられている。本コマンドを実行すると、VLANはCISTとの関連付けを解除され、指定したMSTインスタンスに関連付けられる。
各VLANは、1つのMSTインスタンスまたはCISTとのみ関連付けることができる。あるMSTインスタンスから別のMSTインスタンスに関連付けを変更するときは、あらかじめDELETE MSTP MSTI VLANコマンドを実行して、該当VLANをCIST所属に戻した上で本コマンドを実行しなくてはならない。

パラメーター

MSTI: MSTインスタンスID

VLAN: VLAN ID（VID）。ALLを指定した場合はすべてのVLANが指定したMSTインスタンスに関連付けられる。

例

``■ MSTインスタンス「1」にVLAN「10」を関連付ける。
`ADD MSTP MSTI=1 VLAN=10`

関連コマンド

CREATE MSTP MSTI
DELETE MSTP MSTI VLAN
SHOW MSTP
SHOW MSTP MSTI

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L