[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW QOS POLICY

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW QOS POLICY[={qos-id|ALL}]`

qos-id: QoSポリシー番号（0〜255）

QoSポリシーの設定内容を表示する。

パラメーター

POLICY: QoSポリシー番号

入力・出力・画面例

    Manager > show qos policy

    QOS Policy Information
     Id    Description     Trafficclasses      Ports Assigned to
     ------------------------------------------------------------------------------
     1                     1-2                 Port: 1-52

    Manager > show qos policy=1

    Identifier ................ 1
    Description ...............
    TCs Assigned .............. 1-2
    Port Assigned to .......... 1-52

    Default Traffic Class:
      Minimum Bandwidth ......... 1000 Kbps
      Minimum Burst Size ........ 0 b
      Maximum Bandwidth ......... 2000 Kbps
      Maximum Burst Size ........ 0 b
      Drop BandwidthClass3 ...... No
      Ignore BandwidthClass ..... No
      Premarking ................ None
      Remarking ................. None
      Mark value ................ None
      Action .................... FORWARD

表 1：番号省略時
Id | QoSポリシー番号
Description | 説明（メモ）
Trafficclasses | 割り当てられているトラフィッククラス
Ports Assigned to | 割り当て先のスイッチポート。IPv6アクセラレーターボードに適用されているときはACCELERATORと表示される

表 2：番号指定時
Identifier | QoSポリシー番号
Description | 説明（メモ）
TCs Assigned | 割り当てられているトラフィッククラス
Port Assigned to | 割り当て先のスイッチポート。IPv6アクセラレーターボードに適用されているときはACCELERATORと表示される
Default Traffic Classセクション | 本ポリシーのデフォルトトラフィックに関する設定値が表示される
Minimum Bandwidth | 最小帯域幅
Minimum Burst Size | 最小帯域幅に対する「帯域クラス1」の最大許容バーストサイズ、あるいは、最大帯域幅に対する「帯域クラス2」の最大許容バーストサイズ
Maximum Bandwidth | 最大帯域幅
Maximum Burst Size | 最大帯域幅に対する最大許容バーストサイズ
Drop BandwidthClass3 | 最大帯域設定を上回るレートで受信したパケットをキューイング前に無条件で破棄するかどうか
Ignore BandwidthClass | 最大・最小帯域の設定がなされているとき、メータリング時にプレマーキングで割り当てられた帯域クラスを無視するかどうか
Premarking | プレマーキング動作。USEMARKVALUE（Mark ValueをインデックスとしてDSCPMAPテーブルを検索）、USEDSCP（パケットのDSCP値をインデックスとしてDSCPMAPテーブルを検索）、NONE（プレマーキングを行わない）のいずれか
Remarking | リマーキング動作。BWCLASS（リマーキング直前の帯域クラスを最終的な帯域クラスとして採用）、PRIO+BWCLASS（リマーキング直前の帯域クラスを最終的な帯域クラスとして採用。また、リマーキング直前の送信キューと帯域クラスをインデックスとしてQUEUE2PRIOMAPテーブルを検索し、802.1pプライオリティー値を決定）、PRIORITY（リマーキング直前の送信キューと帯域クラスをインデックスとしてQUEUE2PRIOMAPテーブルを検索し、802.1pプライオリティー値を決定）、USEDSCPMAP（リマーキング直前の帯域クラスとパケットのDSCP値をインデックスとして DSCPMAPテーブルを検索し、最終的なDSCP値、帯域クラス、送信キュー、802.1pプライオリティー値を決定）、NONE（リマーキングを行わない）のいずれか
Mark Value | プレマーキング動作がUSEMARKVALUEの場合、プレマーキング用DSCPMAPテーブルの検索インデックスとして使うDSCP値
Action | デフォルトトラフィッククラスに対するアクション。FORWARD、DISCARD、SENDVLANPORT、SENDMIRRORがある
VLAN | デフォルトトラフィッククラスに属するパケットの出力先VLAN。Actionが「SENDVLANPORT」のときだけ表示される
PORT | デフォルトトラフィッククラスに属するパケットの出力先ポート。Actionが「SENDVLANPORT」のときだけ表示される

関連コマンド

ADD QOS POLICY
CREATE QOS POLICY
DELETE QOS POLICY
DESTROY QOS POLICY
SET QOS POLICY
SET QOS PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L