[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP PEER

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`SHOW BGP PEER[=ipadd]`

ipadd: IPアドレス

BGPピアの情報を表示する。

パラメーター

PEER: BGPピアのIPアドレス。指定時は該当ピアの詳細情報が、省略時はピアの一覧が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp peer

    BGP peer entries

    Peer              State      AS      InMsg      OutMsg   Template   Role
    -------------------------------------------------------------------------------
    10.10.10.2        Estab      65002   374        382      -          eBGP Peer
    172.28.28.7       Activ      65001   374        382      -          Client
    172.28.28.8       Estab      65001   375        383      -          Client
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show bgp peer=172.28.28.8

    Peer ................ 172.28.28.8
    Description ......... -
    State ............... Established
    Fast Fall-Over ...... DISABLED
    Default originate ... DISABLED
    Policy Template ..... None
    Remote AS ........... 65001
    Role ................ Client
    BGP Identifier ...... 172.28.28.8
    Routes learned ...... 4
    Authentication ...... None
      Password .......... -
    Private AS Filter ... No
    Connect retry ....... 120s
    Hold time ........... 90s (actual 90s)
    Keep alive .......... 30s (actual 30s)
    Min AS originated ... 15
    Min route advert .... 30
    Local Interface ..... Not defined
    Capability Matching.. Strict

    Filtering
      In filter ......... -
      In path filter .... -
      In route map ...... -
      Out filter ........ -
      Out path filter ... -
      Out route map ..... -

    Max prefix .......... OFF
    External hops ....... 1 (EBGP multihop disabled)
    Next hop self ....... No
    Send community ...... No
    Messages In/Out ..... 377/385
    Debugging ........... -
      Device ............ -

    Connection type ..... INTERNAL

    Capabilties ......... Route Refresh

    Established transitions ........... 1
    Established duration .............. 03:06:57
    Time since last update received ... 00:01:44

    Session Message counters:
      inOpen .......................... 0       outOpen ......................... 0
      inKeepAlive ................... 373       outKeepAlive .................. 371
      inUpdate ........................ 2       outUpdate ...................... 12
      inNotification .................. 0       outNotification ................. 0
      inRouteRefresh .................. 0       outRouteRefresh ................. 1

    Total Message counters:
      inOpen .......................... 1       outOpen ......................... 1
      inKeepAlive ................... 374       outKeepAlive .................. 372
      inUpdate ........................ 2       outUpdate ...................... 12
      inNotification .................. 0       outNotification ................. 0
      inRouteRefresh .................. 0       outRouteRefresh ................. 1

表 1
Peer | BGPピアのIPアドレス
State | ピアとの（通信の）状態。Idle（初期状態）、Idle(D)（初期状態。(D)はDISABLE BGP PEERコマンドによって無効状態にあることを示す）、Conn（TCPコネクション確立待ち）、Active（TCPコネクション確立再試行中）、OpenSent（OPENメッセージを送信。ピアからのOPENメッセージ待ち）、OpenConf（OPENメッセージ受信。KEEPALIVEまたはNOTIFICATION待ち）、Estab（BGPセッション確立）がある
AS | ピアの所属AS
InMsg | TCPコネクション確立後にピアから受信したメッセージ数
OutMsg | TCPコネクション確立後にピアに送信したメッセージ数
Template | このピアとの通信パラメーターを提供しているBGPピアテンプレートの番号
Role | ピアの種類。eBGP Peer（E-BGPピア）、Non-Client（I-BGPピア）、Client（I-BGPピア。ルートリフレクタークライアント）がある

表 2
Peer | BGPピアのIPアドレス
Description | ピアの説明（メモ）
State | ピアとの（通信の）状態。Idle（初期状態）、Idle(D)（初期状態。(D)はDISABLE BGP PEERコマンドによって無効状態にあることを示す）、Connect（TCPコネクション確立待ち）、Active（TCPコネクション確立再試行中）、OpenSent（OPENメッセージを送信。ピアからのOPENメッセージ待ち）、OpenConf（OPENメッセージ受信。KEEPALIVEまたはNOTIFICATION待ち）、Established（BGPセッション確立）がある
Fast Fall-Over | 該当ピアとの通信に使用するインターフェースがリンクダウンした場合に、Hold Timeの満了を待たず、ただちに該当ピアとのBGPセッションをリセットするかどうか
Default originate | 該当ピアにデフォルト経路（0.0.0.0/0）を通知するかどうか
Policy Template | このピアとの通信パラメーターを提供しているBGPピアテンプレートの番号
Remote AS | ピアの所属AS
Role | ピアの種類。eBGP Peer（E-BGPピア）、Non-Client（I-BGPピア）、Client（I-BGPピア。ルートリフレクタークライアント）がある
BGP Identifier | BGP識別子（ルーターID）
Routes learned | 該当ピアから学習した経路の数
Authentication | 該当ピアとのTCP通信においてMD5認証オプション（TCP MD5認証）を使用するかどうか。None（使用しない）、MD5（使用する）のいずれか
Password | TCP MD5認証で使用するパスワード（認証鍵）
Private AS Filter | プライベートAS番号（64512〜65535）をフィルタリングするかどうか
Connect retry | 該当ピアに対するTCPコネクション確立の再試行間隔（秒）
Hold time | 該当ピアとのBGPセッションがダウンしたと認識するまでの時間（Hold Time）（秒）。カッコ内はセッション開始時のネゴシエーションで決定された値
Keep alive | KEEPALIVEメッセージの送信間隔。カッコ内はHold Timeのネゴシエーション結果に基づき実際に採用された値
Min AS originated | 自AS起源の経路情報を含むUPDATEメッセージの最小連続送信間隔（秒）
Min route advert | 他AS起源の経路情報を含むUPDATEメッセージの最小連続送信間隔（秒）
Local Interface | 該当ピアとの通信に使用するローカルIPインターフェース
Capability Matching | 未サポート
Filtering | BGP経路のフィルタリング設定
In filter | 該当ピアから受信した経路情報に適用するIPプレフィックスフィルター
In path filter | 該当ピアから受信した経路情報に適用するASパスリスト
In route map | 該当ピアから受信した経路情報に適用するルートマップ
Out filter | 該当ピアに送信する経路情報に適用するIPプレフィックスフィルター
Out path filter | 該当ピアに送信する経路情報に適用するASパスリスト
Out route map | 該当ピアに送信する経路情報に適用するルートマップ
Max prefix | 該当ピアから受け入れ可能な最大プレフィックス数。OFFは制限なし
External hops | E-BGPセッションにおけるBGPメッセージの初期TTL値
Next hop self | 該当ピアに通知する経路のNEXTHOPとして必ず自アドレスを使うかどうか
Send community | UPDATEメッセージにCOMMUNITIES属性を含めるかどうか
Messages In/Out | 該当ピアからの受信メッセージ数/該当ピアへの送信メッセージ数
Debugging | 有効なデバッグオプション
Device | デバッグ情報の出力先デバイス番号
Connection type | BGPセッションタイプ。EXTERNAL（E-BGP）、CONFEDERATION（C-BGP）、INTERNAL（I-BGP）のいずれか
Capabilities | 該当ピアとのネゴシエーションで双方がサポートしていると判断された追加ケイパビリティー。現状、Route Refreshのみをサポート。不明時はunknownと表示される
Established transitions | BGPセッションがEstablished状態に遷移した回数
Established duration | 現行セッションが確立してからの経過時間
Time since last update received | 最後にUPDATEメッセージを受信してからの経過時間
Session Message counters | BGPメッセージカウンター。最後に確立されたセッションにおける統計が表示される
Total Message counters | BGPメッセージカウンター。システム起動後の統計が表示される
inOpen | OPENメッセージ受信数
outOpen | OPENメッセージ送信数
inKeepAlive | KEEPALIVEメッセージ受信数
outKeepAlive | KEEPALIVEメッセージ送信数
inUpdate | UPDATEメッセージ受信数
outUpdate | UPDATEメッセージ送信数
inNotification | NOTIFICATIONメッセージ受信数
outNotification | NOTIFICATIONメッセージ送信数
inRouteRefresh | ROUTE-REFRESHメッセージ受信数
outRouteRefresh | ROUTE-REFRESHメッセージ送信数

関連コマンド

ADD BGP PEER
DELETE BGP PEER
SET BGP PEER
SHOW BGP
SHOW IP ROUTEMAP

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L