[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH THRASHLIMIT

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`SET SWITCH THRASHLIMIT=5..255`

MACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）の検出しきい値を設定する。

パラメーター

THRASHLIMIT: MACアドレススラッシングの検出しきい値。同一のMACアドレスが1秒間に本パラメーターで指定した回数ポート間を移動すると、本製品はMACアドレススラッシングが発生したと見なし、関連するポートにおいて、SET SWITCH PORTコマンド、CREATE SWITCH TRUNKコマンド、SET SWITCH TRUNKコマンド、SET LACPコマンドのTHRASHACTIONパラメーターで指定された動作を実行する。デフォルトは10。

関連コマンド

CREATE SWITCH TRUNK
DISABLE SWITCH PORT VLAN
ENABLE SWITCH PORT VLAN
SET LACP
SET SWITCH PORT
SET SWITCH TRUNK
SHOW LACP
SHOW SWITCH
SHOW SWITCH PORT
SHOW SWITCH TRUNK

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L