[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE STP VLAN

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`DELETE STP=stpname VLAN={vlanname|2..4094|ALL}`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）

ユーザー定義のSTPドメインに所属しているVLANを削除する。

パラメーター

STP: STPドメイン名。本コマンドを使って、VLANをdefault STPから削除することはできない。

VLAN: STPドメインから削除するVLAN名またはVLAN IDを指定する。削除されたVLANはdefault STPの所属に戻る。

関連コマンド

ADD STP VLAN
SHOW STP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L