[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE PING POLL

カテゴリー：IP / Pingポーリング

`ENABLE PING POLL=poll-id`

poll-id: PingポーリングID（1〜100）

Pingポーリングを開始または再開する。
ADD PING POLLコマンドの実行直後は、該当機器へのPingポーリングが停止（無効）状態になっているため、実際にポーリングを開始するには本コマンドを実行する必要がある。

パラメーター

POLL: PingポーリングID

関連コマンド

DISABLE PING POLL
RESET PING POLL
SET PING POLL
SHOW PING POLL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L