[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 HOST

カテゴリー：IPv6 / 名前解決
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SHOW IPV6 HOST`

IPv6ホストテーブルの内容を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 host

    Interface  IPv6 Address                                Host Name
    ------------------------------------------------------------------------------
    -          3ffe:0b80:003c:0010:0200:f4ff:fec4:0463     alice-le1
    -          3ffe:0b80:003c:0010:0290:99ff:fe42:00f2     kijitora
    -          3ffe:0b80:003c:0010::0001                   9800-1
    -          3ffe:0b80:003c:0020::0001                   9800-2
    -          3ffe:0b80:003c:0020::00c8                   xxxbsd-i386
    -          3ffe:0b80:003c:0020:0290:99ff:fe1e:e00a     starling
    vlan10     fe80::0290:99ff:fe1e:e00a                   starlingll
    -          3ffe:0b80:003c:0030:0290:99ff:fe1b:600a     arrouter-eth0
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | IPv6インターフェース
IPv6 Address | IPv6アドレス
Host name | ホスト名（ニックネーム）

関連コマンド

ADD IPV6 HOST
DELETE IPV6 HOST

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L