[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD OSPF STUB

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ADD OSPF STUB=ipadd MASK=ipadd [METRIC=0..65535]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

OSPFルーティングテーブルに、OSPFを使用していないネットワーク（スタブネットワーク）への経路情報を追加する。

パラメーター

STUB: スタブネットワークのネットワークアドレス。ルーター上で定義されているエリアの範囲内でなくてはならない

MASK: STUBに対するネットワークマスク

METRIC: メトリック。デフォルトは1

関連コマンド

ADD OSPF HOST
ADD OSPF INTERFACE
DELETE OSPF STUB
SET OSPF STUB
SHOW OSPF STUB

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L