[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESET SWITCH ACCELERATOR COUNTER

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`RESET SWITCH ACCELERATOR COUNTER[={ALL|DEFAULT|FAB|MAC|MIB}]`

IPv6アクセラレーターボードの統計カウンターをクリアする。

パラメーター

COUNTER: クリアするカウンターの種類を指定する。FAB（ファブリックインターフェースカウンター）、MAC（MACカウンター）、MIB（SNMPカウンター）、DEFAULT（MAC、MIBカウンター）、ALL（すべてのカウンター）から選択する。カウンターの種類を指定しなかった場合は、DEFAULTを指定したのと同じ意味になる。

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L