[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPV6 TUNNEL

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`DELETE IPV6 TUNNEL=ip6add INTERFACE=interface`

ip6add: IPv6アドレス
interface: インターフェース名（VIRTnの形式。nは0〜255）

IPv6 over IPv4トンネルインターフェースを削除する。

パラメーター

TUNNEL: トンネルインターフェースのIPv6アドレス。SHOW IPV6 TUNNELコマンドかSHOW IPV6 INTERFACEコマンドで確認できる。

INTERFACE: トンネルインターフェース名。VIRTnの形式（nは0〜255）。SHOW IPV6 TUNNELコマンドで確認できる。

例

``■ トンネルインターフェースvirt0を削除する。
`DELETE IPV6 TUNNEL=fe80::ac10:14fe INTERFACE=virt0`

関連コマンド

ADD IPV6 TUNNEL
SHOW IPV6 TUNNEL

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2893, Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L