[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE BOOTP RELAY

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`DELETE BOOTP RELAY=ipadd`

ipadd: IPアドレス

DHCP/BOOTPリクエストの転送先を削除する。

パラメーター

RELAY: DHCP/BOOTPサーバーのIPアドレス

関連コマンド

ADD BOOTP RELAY
DISABLE BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY
PURGE BOOTP RELAY
SHOW BOOTP RELAY

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L