[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW RADIUS

カテゴリー：運用・管理 / 認証サーバー

`SHOW RADIUS`

登録されているRADIUS（Remote Authentication Dial In User Server）サーバーの一覧を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show radius

    RADIUS Server Parameters
    --------------------------------------------------------------------------------
      Server Retransmit Count....... 3
      Server Timeout................ 6 sec
      Server Dead Time.............. 5 min
    --------------------------------------------------------------------------------
      Server           Port  AccPort  LocalInterface  Radius        Accounting
                                                      Status        Status
      ----------------------------------------------------------------------------
      192.168.10.10    1645     1646  Not set         Alive         Alive
      172.28.28.10     1645     1646  Not set         Dead(  49sec) Alive
      ----------------------------------------------------------------------------

表 1
Server Retransmit Count | RADIUSサーバーへの要求再送回数
Server Timeout | RADIUSサーバーへの要求に対する応答待ち時間
Server Dead Time | RADIUSサーバーへの要求が規定回数（1 + Server Retransmit Count回）タイムアウトしたときに、該当サーバーが「使用不可」であると見なして同サーバーの使用を抑制する時間
Server | RADIUSサーバーのIPアドレス
Port | 認証サーバーのポート番号
AccPort | アカウンティングサーバーのポート番号
LocalInterface | RADIUSサーバーとの通信に使用するローカルIPインターフェース名（localXの形式。XはローカルIPインターフェース番号（1〜15））
Radius Status | 認証サーバーの状態。Alive（使用可能）、Dead（使用不可）のどちらか。Deadの場合は、カッコ内に使用抑制時間の残り時間が表示される
Accounting Status | アカウンティングサーバーの状態。Alive（使用可能）、Dead（使用不可）のどちらか。Deadの場合は、カッコ内に使用抑制時間の残り時間が表示される

関連コマンド

ADD IP LOCAL
ADD RADIUS SERVER
DELETE RADIUS SERVER
SET RADIUS
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC2865, Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
RFC2866, RADIUS Accounting

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L