[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE PIM6 INTERFACE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`DELETE PIM6 INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）

指定したIPv6インターフェースでPIM-SM（Protocol Independent Multicast - Sparse Mode）を無効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名

関連コマンド

ADD PIM6 INTERFACE
DISABLE PIM6
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L