[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF NEIGHBOUR

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF NEIGHBOUR[=ipadd] [INTERFACE=vlan-if]`

ipadd: IPアドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）または仮想インターフェース（VIRTn）

隣接するOSPFルーターの情報を表示する。

パラメーター

NEIGHBOUR: 隣接ルーターのIPアドレス。指定時は該当隣接ルーターのみ、省略時はすべての隣接ルーターに関する情報が表示される。

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名。指定時は該当インターフェース下に存在する隣接ルーターだけが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf neighbour

    IP address       State     Interface  Router ID        Priority  LSRxmtQ  Type
    -------------------------------------------------------------------------------
    172.16.192.2     full       vlan2     4.4.4.5              1         0    Dyn
    192.168.10.1     full       vlan1     1.1.1.1              1         0    Dyn
    192.168.10.2     full       vlan1     2.2.2.2              1         0    Dyn
    192.168.10.3     full       vlan1     3.3.3.3              1         0    Dyn
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
IP address | 隣接ルーターのIPアドレス
State | 隣接ルーター（との通信）の状態。Down（初期状態）、Attempt（静的設定された隣接ルーターにHelloを送り、通信を試行中）、Init（該当ルーターからHelloを受信したが、まだ通信は片方向）、Two-Way（双方向の通信が確立した）、ExStart（隣接関係の確立開始）、Exchange（DDパケットの交換中）、Loading（データベースの同期をとるためLSRパケットで最新情報を要求）、Full（隣接関係の完成）のいずれか
Interface | 隣接ルーターが存在するインターフェース
Router ID | 隣接ルーターのID
Priority | 隣接ルーターのDR優先度（隣接ルーターからのHelloパケットで示された値）
LSRetransQ | LSA再送信キューの長さ
Type | エントリータイプ。Dyn（動的学習したダイナミックエントリー）、Stat（スタティックエントリー）

関連コマンド

ADD OSPF NEIGHBOUR
DELETE OSPF NEIGHBOUR
RESET OSPF COUNTER
SET OSPF NEIGHBOUR
SHOW OSPF NEIGHBOUR

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L