[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE SWITCH PORT EGRESSQUEUE

カテゴリー：スイッチング / ポート

`ENABLE SWITCH PORT={port-list|ALL} EGRESSQUEUE[=queue-list]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
queue-list: 送信キュー（0〜7。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートの送信キューを有効にする。デフォルトではすべての送信キューが有効。

パラメーター

PORT: スイッチポート番号

EGRESSQUEUE: 送信キュー番号

関連コマンド

DISABLE SWITCH PORT EGRESSQUEUE
SET QOS PORT EGRESSQUEUE
SHOW QOS PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L