[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE SWITCH PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート

`DISABLE SWITCH PORT={port-list|ALL} [LINK={DISABLE|ENABLE}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートをディセーブルにする。

パラメーター

PORT: ポート番号

LINK: （本体内蔵10/100Mbpsポートのみ）ポートを物理的にリンクダウンさせるかどうか。DISABLE（物理的にリンクダウンさせる）、ENABLE（物理的にはリンクアップのまま）から選択する。省略時はENABLE。

備考・注意事項

本コマンド実行後にLINKパラメーターの設定を変更することはできない。いったんENABLE SWITCH PORTコマンドを実行してポートをイネーブルにしたのち、本コマンドを再実行すること。

関連コマンド

ENABLE SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L