[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ACTIVATE SWITCH PORT LOCK

カテゴリー：スイッチング / ポート

`ACTIVATE SWITCH PORT={port-list|ALL} LOCK`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

ポートをただちにロックし、これ以上MACアドレスの学習を行えないようにする（ポートセキュリティー機能）。
本コマンド実行後に未学習の送信元MACアドレスを持つパケットを受信した場合は、SET SWITCH PORTコマンドのINTRUSIONACTIONパラメーターで指定されたアクションが実行される。SET SWITCH PORTコマンドのLEARNパラメーターは、本コマンド実行時に登録されていたダイナミックエントリー数になるよう自動的に調整される。

パラメーター

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。

例

``■ ポート1を手動でロックする。
`SET SWITCH PORT=1 LEARN=10 INTRUSIONACTION=DISCARD
ACTIVATE SWITCH PORT=1 LOCK`

備考・注意事項

本コマンドは、あらかじめSET SWITCH PORTコマンドのLEARNパラメーターに0以外の値を設定しておいたポート（ポートセキュリティー機能がオンのポート）に対してのみ有効。

関連コマンド

SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L