[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET QOS DEFAULTPRIORITY

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SET QOS DEFAULTPRIORITY=p0,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7`

p0〜7: 送信キュー0〜7に対応する送信時のユーザープライオリティー（0〜7）

受信時にタグなしだったパケットをタグ付きポートから送信するときの802.1pユーザープライオリティー値を指定する。
具体的には、パケットが格納されている送信キュー（デフォルト送信キュー）と送信時のユーザープライオリティーのマッピングを行う。
なお、本コマンドの設定が適用されるのは、受信時にタグなしで、なおかつ、他のQoS機能（DSCPMAPやQUEUE2PRIOMAP）によってユーザープライオリティーが明示的に割り当てられなかったパケットだけ。

パラメーター

DEFAULTPRIORITY: 送信キュー0〜7に対応する送信時のユーザープライオリティー値をカンマ区切りで指定する。本パラメーターには、p0からp7まですべての値を指定すること。デフォルトは1,2,0,3,4,5,6,7。

関連コマンド

SET QOS PORT
SHOW QOS DEFAULTPRIORITY
SHOW QOS PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L