[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SYSTEM

カテゴリー：運用・管理 / システム

`SHOW SYSTEM`

システム情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show system

    Switch System Status                            Time 16:18:52 Date 30-Jan-2006.
    Board      ID Bay  Board Name                      Host Id Rev    Serial number
    --------------------------------------------------------------------------------
    Base      201      8948XL                                0 M1-0   60910055
    PSU       214   1  AT-FAN01                              0 M1-0   58459829
    PSU       212   2  AT-PWR01-AC                           0 M2-1   61093469
    --------------------------------------------------------------------------------
    Memory -   DRAM :131072 kB    FLASH : 32768 kB
    --------------------------------------------------------------------------------
    SysDescription
    CentreCOM 8948XL version 2.7.5-03 23-Dec-2005
    SysContact

    SysLocation

    SysName

    SysDistName

    SysUpTime
    155110 ( 00:25:51 )
    Boot Image      : 89_114.fbr size 989000 29-May-2004
    Software Version: 2.7.5-03 23-Dec-2005
    Release Version : 2.7.5-00 30-Jun-2005
    Patch Installed : NONE
    Territory       : japan
    Country         : none
    Help File       : help.hlp

    PSU1: (FAN)    Fan: Normal
    PSU2: (AC)     Fan: Normal  Temp: Normal  Power: Normal

    Current temperature : Normal

    FAN
    -----------------
    Main fan     Normal
    -----------------

    Configuration
    Boot configuration file: None
    Current configuration: None

    Security Mode   : Disabled

    Warning (2048284): No patches found.

表 1
Time | システムクロックの現在時刻
Date | システムクロックの現在日付
Board | 製品（部品）の種類。Base（スイッチ本体）、PSU（電源ユニット/ファンモジュール）、Accel（IPv6アクセラレーターボード）がある
ID | 製品（部品）の種類を示すID番号
Bay | 電源ユニット/ファンモジュールのスロット番号。1（PSU1）、2（PSU2）のどちらか
Board Name | 製品（部品）の名称
Rev | 製品（部品）のハードウェアリビジョン
Serial number | 製品（部品）のシリアル番号
DRAM | 実装されているDRAMメモリーの容量
FLASH | 実装されているフラッシュメモリーの容量
SysDescription | 製品およびファームウェアの概要（MIB-IIのsysDescr）
SysContact | 管理責任者（MIB-IIのsysContact）
SysLocation | 設置場所（MIB-IIのsysLocation）
SysName | システム名（MIB-IIのsysName）
SysUpTime | 稼働時間（前回リブートしてからの時間）
Boot Image | ブートイメージの名称、サイズ、日付
Software Version | パッチを含むソフトウェアバージョン
Release Version | リリースファイルのバージョン
Release built | リリースファイルのビルド日時
Patch Installed | インストールされているパッチの説明。NONEはパッチなし
Territory | 地域（australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa）
Help File | HELPコマンドが使用するヘルプファイル名
PSU1 | PSU1スロットの情報。カッコ内に表示されるのは装着されているユニットの種類で、AC（AC電源）、DC（DC電源）、FAN（ファンモジュール）の3種類がある。AC、DCの場合は、Fan、Temp、Powerの状態も表示される。FANの場合は、Fanの状態だけが表示される
PSU2 | PSU2スロットの情報。カッコ内に表示されるのは装着されているユニットの種類で、AC（AC電源）、DC（DC電源）、FAN（ファンモジュール）の3種類がある。AC、DCの場合は、Fan、Temp、Powerの状態も表示される。FANの場合は、Fanの状態だけが表示される
Fan | ファンの状態。Normal、Warningのいずれか
Temp | 電源の温度状態。Normal、Warningのいずれか
Power | 電源の出力状態（電源から本体への供給状態）。Normal、Warningのいずれか
Current Temperature | 本体内部の温度。Normal、Warning、Failedのいずれか
Current accelerator card temperature | IPv6アクセラレーターボードの温度（装着時のみ表示）。Normal、Warning、Failedのいずれか
Main fan | 本体ファンの状態。Normal、Warning、Failedのいずれか
Accelerator fan 1, 2 | IPv6アクセラレーターボード上のファンの状態（装着時のみ表示）。Normal、Warning、Failedのいずれか
Boot configuration file | 起動時に読み込まれる設定ファイル名
Current configuration | 現在の設定のもととなったファイル名
Security Mode | セキュリティーモードで動作しているか。EnabledまたはDisabled
Patch files | インストールされているパッチファイルに関する情報
Name | パッチファイル名
Device | パッチファイルが格納されているデバイス。nvsかflash
Size | パッチファイルのサイズ
Version | パッチファイルのバージョン

関連コマンド

DISABLE SYSTEM SECURITY_MODE
ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE
SET HELP
SET SYSTEM CONTACT
SET SYSTEM LOCATION
SET SYSTEM NAME

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L