[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP IGMP ALLGROUP

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`ENABLE IP IGMP ALLGROUP={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したスイッチポートがIGMP/IGMP SnoopingのAll Group所属になることを許可する。デフォルトは全ポート許可。
デフォルトでは、ルーティングプロトコルパケット（RIP、OSPFなど）を受信したスイッチポートはAll Group所属となり、同ポートにはすべてのマルチキャストパケットが出力される。
この動作が望ましくない場合は、DISABLE IP IGMP ALLGROUPコマンドでAll Groupへの所属を禁止すればよい。これにより、ルーティングプロトコルパケットを受信したポートがAll Group所属にならなくなる。

パラメーター

ALLGROUP: All Groupへの所属を許可するポートの一覧。ALLを指定した場合はすべてのポートが対象となる。

関連コマンド

DISABLE IP IGMP ALLGROUP
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L