[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW STP PORT

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`SHOW STP PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

各ポートのSTP情報を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号

入力・出力・画面例

    Manager > show stp port=1

     STP Port Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     STP ..................... default
       STP Status ............ OFF
       Port .................. 1
         State ............... Disabled
         Port Priority ....... 128
         Port Identifier ..... 8001
         Pathcost ............ 4 (auto configured)
         Designated Root ..... 32768 : 00-00-cd-08-17-0c
         Designated Cost ..... 0
         Designated Bridge ... 32768 : 00-00-cd-08-17-0c
         Designated Port ..... 8001

    ---------------------------------------------------------------------------

    Manager > show stp port=5

     STP Port Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     STP ..................... default
       STP Status ............ ON

       Port .................. 5
         RSTP Port Role ...... Designated
         State ............... Forwarding
         Point To Point ...... Yes (Auto)
         Port Priority ....... 128
         Port Identifier ..... 8005
         Pathcost ............ 20000 (auto configured)
         Designated Root ..... 32768 : 00-00-cd-08-17-0c
         Designated Cost ..... 0
         Designated Bridge ... 32768 : 00-00-cd-08-17-0c
         Designated Port ..... 8005
         EdgePort ............ No
         Counters:
           Loopback Disabled            0

    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
STP | 所属するSTPドメイン名
STP Status | 所属STPドメインの状態。ONかOFF。
Port | ポート番号
RSTP Port Role | ポートの役割。Disabled、Alternate、Backup、Backup (Loopback Disabled)、Designated、Rootのいずれか。Backup (Loopback Disabled)は、ループ検出機能によりポートがディセーブルにされたことを示す。Rapidモードのときだけ表示される
State | ポートの状態。Standardモード時は、Disabled、Blocking、Listening、Learning、Forwardingのいずれか。Rapidモード時は、Disabled、Discarding、Learning、Forwardingのいずれか
Point To Point | ポートが他のブリッジとポイントツーポイントで接続されているかどうか。No、Yesで表示される。(Auto)は自動判別の結果であることを示す。Rapidモードのときだけ表示される
Port Priority | ポートプライオリティー
Port Identifier | ポート識別子
Pathcost | パスコスト
Designated Root | ルートブリッジのブリッジ識別子
Designated Cost | ポートの代表コスト
Designated Bridge | 代表ブリッジのブリッジ識別子
Designated Port | 代表ポート。代表ブリッジがBPDUを送信するポートのポート識別子
EdgePort | ポートがエッジポートかどうか。Yes、Noのいずれか。Rapidモードのときだけ表示される
Counters/Loopback Disabled | ループ検出によりポートをディセーブルにした回数。Rapidモードのときだけ表示される

備考・注意事項

トランクポート上でスパニングツリープロトコル（STP）が動作しているとき、非マスターポートのStateは「Disabled - Port in trunk group」となる。（ここで、「マスターポート」はトランクグループ内で最も番号の小さいポート、「非マスターポート」はそれ以外のポートを示す）

関連コマンド

SET STP
SET STP PORT
SHOW STP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L