[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御

`SHOW IP ROUTE[=ipadd] [{GENERAL|CACHE|COUNT}]`

ipadd: IPアドレス

IPルーティングテーブルを表示する。

パラメーター

ROUTE: 表示させたい経路の宛先ネットワークアドレス。ワイルドカード（*）の指定も可能で、「192.*.*.*」と指定すると「192」で始まる経路だけが表示される。省略時はすべての経路が表示される。

GENERAL: ルーティングに関するサマリーを表示する。

CACHE: ルートキャッシュの内容を表示する。ROUTEパラメーター指定時は該当する経路だけが表示される。

COUNT: 経路ごとの送受信オクテット数を表示する。送受信オクテット数は、ENABLE IP ROUTEコマンドでルートカウンター（COUNTオプション）を有効にしているときだけカウントされる。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip route

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination      Mask             NextHop          Flags  Interface         Age
                     Type     Policy  Protocol    Tag         Metrics          Pref
    -------------------------------------------------------------------------------
    0.0.0.0          0.0.0.0          192.168.101.2    S----  vlan1            1506
                     direct   0       static      -           1                 360
    192.168.2.0      255.255.255.0    0.0.0.0          -----  vlan99           2422
                     direct   0       interface   -           1                   0
    192.168.101.0    255.255.255.0    0.0.0.0          -----  vlan1            2422
                     direct   0       interface   -           1                   0
    192.168.102.0    255.255.255.0    0.0.0.0          -----  vlan2            2422
                     direct   0       interface   -           1                   0
    192.168.103.0    255.255.255.0    0.0.0.0          -----  vlan3            2422
                     direct   0       interface   -           1                   0
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show ip route general

    IP Route General Information
    ----------------------------
    Number of routes ............... 14
    Cache size ..................... 1024
    Source route byte counting ..... no
    Route debugging ................ no
    Multipath routing .............. yes

    Manager > show ip route cache

    IP Route Cache
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination      Route            Route mask       Nexthop          Interface
    -------------------------------------------------------------------------------
    172.28.28.0      172.28.28.0      255.255.255.0    0.0.0.0          vlan10
    172.28.28.2      172.28.28.0      255.255.255.0    0.0.0.0          vlan10
    172.28.28.157    172.28.28.0      255.255.255.0    0.0.0.0          vlan10
    172.28.28.158    172.28.28.0      255.255.255.0    0.0.0.0          vlan10
    172.28.27.0      172.28.27.0      255.255.255.0    172.28.28.2      vlan10
    172.28.27.2      172.28.27.0      255.255.255.0    172.28.28.2      vlan10
    10.10.10.2       10.10.10.0       255.255.255.0    0.0.0.0          vlan100
    172.28.28.157    172.28.28.0      255.255.255.0    0.0.0.0          vlan10
    172.28.28.158    172.28.28.0      255.255.255.0    0.0.0.0          vlan10
    172.28.27.2      172.28.27.0      255.255.255.0    172.28.28.2      vlan10
                hits:        664          misses:        447
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show ip route count

    Route Counters

     IP address       NextHop         Interface  Metric  Octets rcvd   Octets sent
    -------------------------------------------------------------------------------
     10.10.10.0       0.0.0.0         vlan100       1            198           198
     172.16.0.0       10.10.10.2      vlan100       2              0             0
     172.16.10.0      10.10.10.2      vlan100       2              0             0
     172.16.20.0      10.10.10.2      vlan100       2              0             0
     172.16.30.0      10.10.10.2      vlan100       2              0             0
     172.28.0.2       172.28.28.2     vlan10        2              0             0
     172.28.0.2       172.28.28.2     vlan10        2              0             0
     172.28.0.5       0.0.0.0         local1        1              0             0
     172.28.27.0      172.28.28.2     vlan10        2              0             0
     172.28.27.0      172.28.28.2     vlan10        2              0             0
     172.28.28.0      0.0.0.0         vlan10        1           3360           594
     172.28.28.0      0.0.0.0         vlan10        1              0             0
     172.28.29.0      172.28.28.157   vlan10        2              0             0
     172.28.30.0      172.28.28.158   vlan10        2              0             0
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Destination | 経路の宛先ネットワークアドレス
Mask | サブネットマスク
NextHop | ネクストホップルーターのIPアドレス
Flags | 本経路の属性フラグ。現状は「S」フラグのみサポート。「S」フラグは最適な経路であることを示す。ただし、インターフェース経路に「S」フラグは表示されない
Interface | 本経路宛てのパケットを送出するインターフェース。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Age | 経路情報取得後の経過時間
Type | 経路エントリーの種類。remote、direct、otherのいずれか
Policy | 本経路のサービスタイプ（経路選択ポリシー）
Protocol | 経路情報のソースプロトコル。インターフェース経路（interface）、静的経路（static）、ブラックホール経路（blackhole）、RIP（rip）、OSPF（ospf）、BGP-4（bgp）がある
Tag | 経路タグ
Metrics | メトリック（コスト）
Pref | 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い

表 2：GENERALオプション
Number of routes | 経路エントリー数
Cache size | ルートキャッシュサイズ（バイト）
Source route byte counting | ソースルートバイトカウンティングの有効・無効（ENABLE IP ROUTE COUNT）
Route debugging | 経路デバッグの有効・無効
Multipath routing | 等価コストマルチパス（ECMP）ルーティングの有効・無効（ENABLE IP ROUTE MULTIPATH）

表 3：CACHEオプション
Destination | 宛先IPアドレス
Route | 宛先ネットワークアドレス
Route mask | サブネットマスク
NextHop | ネクストホップルーターのIPアドレス
Interface | 送出インターフェース。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す

表 4：COUNTオプション
IP address | 経路の宛先ネットワークアドレス
NextHop | ネクストホップルーターのIPアドレス
Interface | 送出インターフェース。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Metric | メトリック（コスト）
Octets rcvd | 本経路経由で受信したオクテット数
Octets sent | 本経路経由で送信したオクテット数

備考・注意事項

ROUTEパラメーターに何らかの値を指定した場合は、ダウンしている経路も表示される（このときInterface欄に「#」が付く）。一方、同パラメーターに値を指定しなかった場合は、インターフェース経路を除き、ダウンしている経路は表示されない。

関連コマンド

ADD IP ROUTE
DELETE IP ROUTE
DISABLE IP ROUTE
ENABLE IP ROUTE
SET IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L