[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD IGMP FILTER

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`ADD IGMP FILTER=filter-id GROUPADDRESS=ipadd[-ipadd] [ENTRY=1..65535] [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}]`

filter-id: フィルター番号（1〜99）。
ipadd: IPアドレス

IGMPフィルターにエントリー（ルール）を追加する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（1〜99）。

GROUPADDRESS: マルチキャストグループアドレス（224.0.0.1〜239.255.255.255）。ハイフンによる範囲指定も可能。エントリー間でグループアドレスの範囲が重なりあっていてもかまわない。

ENTRY: エントリー番号（1〜65535）。まだ使われていない番号を指定すること。エントリー番号を省略した場合は、コマンド実行時点でもっとも大きな番号を持つエントリーの後ろに追加される。もっとも大きな番号を持つエントリーの後ろに空きがない場合は、空き番号中でもっとも大きな番号の位置に追加される。また、空きがない場合はエントリーを追加できない。

ACTION: マッチしたグループ（Rerpotメッセージ）に対する処理。INCLUDE（許可・転送）、EXCLUDE（拒否・破棄）から選択する。省略時はINCLUDE。

備考・注意事項

IGMPフィルターは、エントリー番号の小さい順に検索され、最初にマッチしたエントリーでアクションが適用される。IGMPフィルターの末尾には、すべてのグループを拒否（EXCLUDE）する暗黙のエントリーが存在することに注意。

関連コマンド

CREATE IGMP FILTER
DELETE IGMP FILTER
DESTROY IGMP FILTER
SET IGMP FILTER
SET SWITCH PORT
SHOW IGMP FILTER
SHOW SWITCH PORT

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L