[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP FILTER

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`DELETE IP FILTER=filter-id ENTRY={entry-id|ALL}`

filter-id: フィルター番号（300〜399）
entry-id: エントリー番号（1〜）

プレフィックスフィルターから指定したエントリーを削除する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（300〜399）。0〜299は使用できないので注意。

ENTRY: エントリー番号。この番号は可変なので、必ずSHOW IP FILTERコマンドで確認してから指定すること（Ent.フィールド）。ALLを指定した場合は、該当するフィルターの全エントリーが削除される。

例

``■ プレフィックスフィルター「300」からエントリー「2」を削除する。
`DELETE IP FILTER=300 ENTRY=2
` ■ プレフィックスフィルター「301」の全エントリーを削除する。
`DELETE IP FILTER=301 ENTRY=ALL`

備考・注意事項

エントリーを削除しても、他のエントリーの番号は変わらない。

関連コマンド

ADD IP FILTER
SET IP FILTER
SHOW IP FILTER

参考

RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L