[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE STP

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`DISABLE STP={stpname|ALL}`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

指定したSTPドメイン、あるいは、スイッチ全体でスパニングツリープロトコルを無効にする。
default STP、ユーザー定義のSTPともに、デフォルトは無効。

パラメーター

STP: STPドメイン名。ALLを指定したときはスイッチ全体でスパニングツリープロトコルの動作が停止する。

関連コマンド

CREATE STP
DESTROY STP
ENABLE STP
SET STP
SHOW STP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L