[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET MSTP MSTI PORT

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SET MSTP MSTI=instance PORT={port-list|ALL} [PRIORITY=0..255] [PATHCOST={1..200000000|DEFAULT}]`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

指定したMSTインスタンスにおける指定ポートのマルチプルスパニングツリー関連パラメーターを変更する。

パラメーター

MSTI: MSTインスタンスID

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのポートが対象となる。

PRIORITY: MSTインスタンス内でのトポロジー形成で使用されるポートプライオリティー。小さいほど優先度が高く、ルートポートになる可能性が高くなる。設定できる値の範囲は0〜255だが、実際に使用される値は16の倍数に丸められる（指定値が16の倍数でない場合、指定値よりも小さい直近の倍数が使われる）。デフォルトは128。

PATHCOST: リージョナルルート（MSTインスタンスのルートブリッジ）までのパスに対するポート通過コスト。通信速度ごとのデフォルト値と推奨範囲は別表を参照のこと。なお、一度値を設定したあとでデフォルト状態に戻すときはキーワードDEFAULTを指定する。

表 1：パスコストの推奨範囲とデフォルト値
通信速度 | 推奨範囲 | デフォルト値
10Mbps | 200000〜2000000 | 2000000
100Mbps | 20000〜200000 | 200000
1000Mbps | 2000〜20000 | 20000

備考・注意事項

MIGRATIONCHECKの設定は、設定ファイルに保存されない。

関連コマンド

SHOW MSTP MSTI

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L