[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP ASPATHLIST

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`ADD IP ASPATHLIST=1..99 [ENTRY=1..4294967295] INCLUDE=aspathregexp
ADD IP ASPATHLIST=1..99 [ENTRY=1..4294967295] EXCLUDE=aspathregexp`

aspathregexp: ASパス正規表現

ASパスリストにエントリーを追加する。
ASパスリストは、BGP経路に対するフィルタリング機能の1つ。AS_PATH属性の内容に基づいて経路をフィルタリングしたり、各種属性を変更するときに使う。
ASパスリストは複数のエントリーから構成されるリスト。検索はエントリー番号の若い順に行われ、最初にマッチしたエントリーで結果（INCLUDEかEXCLUDE）が返される。リストの検索はマッチした時点で終了する。
エントリーを持たないASパスリストは「すべてINCLUDE」、すなわち、すべての経路に対してINCLUDEを返す。また、1つでもエントリーを持つASパスリストの末尾には「すべてEXCLUDE」、すなわち、すべての経路に対してEXCLUDEを返す暗黙のエントリーが存在している。
ASパスリストは、ADD BGP PEERコマンド、SET BGP PEERコマンドのINPATHFILTER、OUTPATHFILTERでピアごとに適用するか、ルートマップのMATCH条件として使用する（ADD IP ROUTEMAPコマンドのMATCH ASPATHパラメーターに指定）。
INPATHFILTER、OUTPATHFILTERでピアごとに適用する場合、結果が「INCLUDE」の経路は許可され、結果が「EXCLUDE」の経路は破棄される。
ルートマップのMATCH条件として使う場合、結果が「INCLUDE」の経路はルートマップの該当エントリーにマッチしたと見なされ、結果が「EXCLUDE」の経路はマッチしたと見なされない。

パラメーター

ASPATHLIST: ASパスリスト番号

ENTRY: リスト内におけるエントリーの位置。省略時はリストの末尾に追加される。既存エントリーと同じ番号を指定した場合は、既存エントリーの前に新規エントリーが追加され、既存エントリー以降はひとつずつ後ろに下がる。

INCLUDE: ASパスのパターンを正規表現で指定する。経路エントリーのAS_PATH属性が指定したパターンにマッチする場合、リスト検索結果として「INCLUDE」が返される。

EXCLUDE: ASパスのパターンを正規表現で指定する。経路エントリーのAS_PATH属性が指定したパターンにマッチする場合、リスト検索結果として「EXCLUDE」が返される。

例

``■ ローカル経路（AS_PATH属性が空）だけを許可する（INCLUDEを返す）ASパスリスト「1」を作成する。その他の経路は暗黙のエントリーによって拒否される（EXCLUDEを返す）。
`ADD IP ASPATHLIST=1 INCLUDE="^$"
` ■ AS「10」を起源とする経路だけを拒否する（EXCLUDEを返す）ASパスリスト「2」を作成する。1つでもエントリーを持つASパスリストの末尾には「すべて拒否」の暗黙のエントリーが存在するため、特定の経路だけを拒否したいときは「すべて許可」のエントリーをリストの末尾に置くこと。
`ADD IP ASPATHLIST=2 EXCLUDE="10$"
ADD IP ASPATHLIST=2 INCLUDE=".*"`

関連コマンド

ADD BGP PEER
ADD IP ROUTEMAP
DELETE IP ASPATHLIST
SET BGP PEER
SHOW IP ASPATHLIST

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L