[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# CREATE IGMP FILTER

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`CREATE IGMP FILTER=filter-id`

filter-id: フィルター番号（1〜99）。

IGMPフィルターを作成する。IGMPフィルターは、スイッチポートで受信したIGMP Reportメッセージをフィルタリングすることで、該当ポートに接続されたホストが特定のマルチキャストグループにだけJoinできるようにする機能。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（1〜99）。

備考・注意事項

IGMPフィルターは、スタティックなIGMPグループエントリーに対しては機能しません。

関連コマンド

ADD IGMP FILTER
DELETE IGMP FILTER
DESTROY IGMP FILTER
SET IGMP FILTER
SET SWITCH PORT
SHOW IGMP FILTER
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L