[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# PING

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`PING [[IPADDRESS=]{ipadd|ip6add|hostname}] [DELAY=seconds] [LENGTH=0..1500] [NUMBER={count|CONTINUOUS}] [PATTERN=hexnum] [SIPADDRESS={ipadd|ip6add}] [SCREENOUTPUT={YES|NO}] [TIMEOUT=1..60] [TOS=0..255]`

ipadd: IPv4アドレス
ip6add: IPv6アドレス
hostname: ホスト名
seconds: 時間（0〜4294967295秒）
count: 個数（1〜4294967295）
hexnum: バイナリーストリング（16進数8文字まで）

指定アドレスに対してPingを実行する。
未指定のパラメーターについては、SET PINGコマンドで設定したデフォルト値が用いられる。

パラメーター

IPADDRESS: 宛先IPv4アドレスまたはIPv6アドレス。ホストテーブルに登録されているホスト名も使用可能。また、ADD IP DNSコマンドでDNSサーバーのアドレスを設定している場合はDNSに登録されているホスト名（ドメイン名）も使用可能。なお、IPv6のリンクローカルアドレスを指定するときは、送出インターフェース名を「アドレス%インターフェース名」の形式で指定すること（例：fe80::290:99ff:fe12:3456%vlan10）。

DELAY: Pingパケットの送信間隔。デフォルトは1秒。

LENGTH: Pingパケットのデータ部分の長さ。

NUMBER: Pingパケットの送信個数。CONTINUOUSを指定した場合は、STOP PINGコマンドで停止させられるまでパケットの送信を続ける。

PATTERN: Pingパケットのデータ部分に埋め込む4バイトのバイナリーパターンを16進数で指定する（例：686f6765）。

SIPADDRESS: Pingパケットの始点IP（またはIPv6）アドレス。省略時は送出インターフェースのIPアドレスが使われる。

SCREENOUTPUT: 結果を端末画面に表示するかどうか。

TIMEOUT: 応答待ち時間を指定する。

TOS: IPv4のTOSオクテットまたはIPv6のトラフィッククラスフィールドに設定する値を指定する。省略時は0

入力・出力・画面例

    Manager > ping 172.16.28.32

    Echo reply 1 from 172.16.28.32 time delay 8 ms

    Echo reply 2 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

    Echo reply 3 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

    Echo reply 4 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

    Echo reply 5 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

    Manager > ping 3ffe:b80:3c:20:290:99ff:fe1e:e00a

    Echo reply 1 from 3ffe:0b80:003c:0020:0290:99ff:fe1e:e00a time delay 0 ms

    Echo reply 2 from 3ffe:0b80:003c:0020:0290:99ff:fe1e:e00a time delay 0 ms

    Echo reply 3 from 3ffe:0b80:003c:0020:0290:99ff:fe1e:e00a time delay 0 ms

    Echo reply 4 from 3ffe:0b80:003c:0020:0290:99ff:fe1e:e00a time delay 0 ms

    Echo reply 5 from 3ffe:0b80:003c:0020:0290:99ff:fe1e:e00a time delay 0 ms

    Manager > ping fe80::290:99ff:fe42:f2%vlan10

    Echo reply 1 from fe80::0290:99ff:fe42:00f2 time delay 1 ms

    Echo reply 2 from fe80::0290:99ff:fe42:00f2 time delay 1 ms

    Echo reply 3 from fe80::0290:99ff:fe42:00f2 time delay 1 ms

    Echo reply 4 from fe80::0290:99ff:fe42:00f2 time delay 1 ms

    Echo reply 5 from fe80::0290:99ff:fe42:00f2 time delay 1 ms

例

``■ 192.168.10.23に対するPing
`PING 192.168.10.23
` ■ IPv6ノード2001:100:69:a0::3に対するPing
`PING 2001:100:69:a0::3
` ■ vlan-orange配下のIPv6ノードfe80::290:99ff:fe42:21f0（リンクローカルアドレス）に対するPing
`PING fe80::290:99ff:fe42:21f0%vlan-orange`

関連コマンド

ADD IP DNS
ADD IP HOST
ADD IPV6 HOST
SET PING
SHOW PING
STOP PING

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L