[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE STP PORT

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`DISABLE STP PORT={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートでスパニングツリープロトコルを無効にする。
無効にしたポートはスパニングツリーでいうディセーブル状態となり、同ポートではSTPパケットの送受信が行われなくなる。

パラメーター

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのスイッチポートでスパニングツリープロトコルを無効にする。

関連コマンド

ENABLE STP PORT
SET STP PORT
SHOW STP PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L