[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET PIM RPCANDIDATE

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM

`SET PIM RPCANDIDATE GROUP=group-address [MASK=ipadd] [INTERFACE={vlan-if|local-if}] [PRIORITY=0..255]`

group-address: マルチキャストグループアドレス（クラスD）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
local-if: ローカルIPインターフェース（localXの形式。XはローカルIPインターフェース番号（1〜15）

PIM-SMのC-RP（ランデブーポイント候補）としての設定を変更する。

パラメーター

GROUP: マルチキャストグループアドレス

MASK: GROUPパラメーターで指定したアドレスに対するマスク。複数グループのC-RPとして設定するときに使用すると便利。デフォルトは255.255.255.255（単一グループ）。

INTERFACE: 自らをC-RP（ランデブーポイント候補）として広告するときのIPアドレスが設定されているインターフェース名。インターフェースを指定しなかった場合は、最初に設定した（ADD IP INTERFACEコマンドを実行した）IPインターフェースのアドレスが使われる。

PRIORITY: RP（Rendezvous Point）決定時の優先度。値が小さいほど優先度が高く、RPになる可能性が高くなる。デフォルトは192。

関連コマンド

ADD PIM RPCANDIDATE
DELETE PIM RPCANDIDATE
ENABLE PIM
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L