[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# IPv6/経路制御（RIPng）

備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

IPv6では、ダイナミックルーティングプロトコルとしてRIPng（RIPv6）を使用できます。
■ RIPngはデフォルトで無効になっています。RIPngを有効化・無効化するには、ENABLE IPV6 RIPコマンド、DISABLE IPV6 RIPコマンドを使います。

`ENABLE IPV6 RIP ↓
DISABLE IPV6 RIP ↓
`

■ RIPngパケットを送受信するインターフェースを追加するには、ADD IPV6 RIPコマンドを使います。

`ADD IPV6 RIP INT=vlan-white ↓`

■ 特定のインターフェースでRIPngパケットの送受信を停止するには、DELETE IPV6 RIPコマンドを使います。

`DELETE IPV6 RIP INT=vlan-white ↓`

■ IPv6の経路表を確認するにはSHOW IPV6 ROUTEコマンドを実行します。

`SHOW IPV6 ROUTE ↓
`

■ RIPngの有効・無効はSHOW IPV6コマンドで確認できます。

`SHOW IPV6 ↓
`

■ RIPng関連の情報はSHOW IPV6 RIPコマンドで確認できます。

`SHOW IPV6 RIP ↓
SHOW IPV6 RIP COUNTER ↓
SHOW IPV6 RIP TIMER ↓
`

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L