[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH FDB

カテゴリー：スイッチング / フォワーディングデータベース

`SHOW SWITCH FDB [ADDRESS=macadd] [PORT={port-list|ALL}] [STATUS={STATIC|DYNAMIC}] [VLAN={vlanname|1..4094}]`

macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）

フォワーディングデータベース（FDB）の内容を表示する。
オプション指定により、表示するエントリーの絞り込みが可能。

パラメーター

ADDRESS: 指定したアドレスと一致するエントリーだけを表示する

PORT: 指定したポートと一致するエントリーだけを表示する

STATUS: 表示するエントリー種別。STATIC（スタティックエントリー）かDYNAMIC（ダイナミックエントリー）を指定する。DYNAMICにはポートセキュリティーの学習済みエントリー（Learnエントリー）も含まれる

VLAN: VLAN名またはVLAN ID。指定したVLANに所属するエントリーだけが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch fdb

    Switch Forwarding Database (software)
      Total number of entries = 8
    -------------------------------------------------------------------------------
      VLAN MAC Address        Port/Vidx Status       daRoute
    -------------------------------------------------------------------------------
      1    00-00-5e-00-01-06  1         dynamic      0
      1    00-00-cd-12-ae-ac  CPU       static       0
      1    00-06-5b-88-80-41  1         dynamic      0
      1    00-80-92-0c-52-86  1         dynamic      0
      1    00-90-99-1b-65-c7  1         dynamic      0
      1    00-90-99-42-00-f2  47        dynamic      0
      1    00-90-99-c2-2b-00  1         dynamic      0
      1    00-a0-c9-5a-b3-33  1         dynamic      0

表 1
VLAN | VLAN ID
MAC Address | MACアドレス
Port/Vidx | 該当MACアドレスを持つ機器が接続されているポート
Status | エントリーの種類。dynamic（ダイナミックエントリー）かstatic（スタティックエントリー）

例

``■ FDBを表示する。
`SHOW SWITCH FDB
` ■ ポート2のFDBエントリーだけを表示する。
`SHOW SWITCH FDB PORT=2
` ■ ダイナミックエントリーだけを表示する。
`SHOW SWITCH FDB STATUS=DYNAMIC`

関連コマンド

ENABLE SWITCH LEARNING
SHOW SWITCH
SHOW SWITCH FILTER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L