[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FLASH PHYSICAL

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`SHOW FLASH PHYSICAL`

フラッシュメモリーの物理情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show flash physical
    total size ............ 32 MBytes
       available to FFS ... 31 MBytes
       available to boot .. 1 MBytes
    device type ........... 28F128
    devices ............... 2
    location .............. built in
    programming power ..... off
    block erase time ...... 1000 milliseconds
    total erase blocks .... 256
       FFS erase blocks ... 248
       Boot erase blocks .. 8
    erase block size ...... 128 kBytes
    erase bit state ....... 1
    page buffers .......... 1
    size of page buffer ... 32 bytes

表 1
total size | 合計容量
available to FFS | フラッシュファイルシステム（FFS）領域の容量
available to boot | ブートコード領域の容量
device type | フラッシュデバイスのタイプ
devices | フラッシュデバイスの数
location | フラッシュメモリーの実装形態。「SIMM stick」か「built in」
programming power | プログラミングパワーの状態。onかoff
block erase time | 消去ブロック消去所要時間
total erase blocks | 消去ブロック数
FFS erase blocks | フラッシュファイルシステム（FFS）領域の消去ブロック数
boot erase blocks | ブートコード領域用の消去ブロック数
erase block size | 消去ブロックサイズ（バイト）
erase bit state | 消去ビットの状態
page buffers | ページバッファー数
size of page buffer | ページバッファーサイズ（バイト）

関連コマンド

SHOW FLASH

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L