[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE MSTP MSTI VLAN

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`DELETE MSTP MSTI=instance VLAN={1..4094|ALL}`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）

MSTインスタンスとVLANの関連付けを解除する。
MSTインスタンスとの関連付けを解除されたVLANは、自動的にCIST（Common and Internal Spanning Tree）の所属に戻る。

パラメーター

MSTI: MSTインスタンスID

VLAN: VLAN ID（VID）。ALLを指定した場合は、MSTIパラメーターで指定したMSTインスタンスに関連付けられているすべてのVLANが対象となる。

例

``■ MSTインスタンス「1」とVLAN「20」の関連付けを解除する。
`DELETE MSTP MSTI=1 VLAN=20`

関連コマンド

ADD MSTP MSTI VLAN
SHOW MSTP
SHOW MSTP MSTI

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L