[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE SWITCH HWFILTER

カテゴリー：スイッチング / ハードウェアパケットフィルター

`DELETE SWITCH HWFILTER=filter-list`

filter-list: フィルター番号（1〜1024。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

ハードウェアパケットフィルター（クラシファイアとアクションのペア）を削除する。
フィルター番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH HWFILTERコマンドで確認してから指定すること。
本コマンドは、ハードウェアパケットフィルターとクラシファイアの関連付けを削除するだけで、クラシファイアそのものを削除するわけではない。クラシファイアの削除はDESTROY CLASSIFIERコマンドで行う。

パラメーター

HWFILTER: フィルター番号。ハイフン、カンマ区切りで複数のフィルター番号を指定可能。フィルター番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH HWFILTERコマンドで確認してから指定すること。フィルターを削除すると、削除によって空いた番号を埋める形で後続のフィルター番号が自動的に変更されるので注意。

例

``■ ハードウェアパケットフィルター「39」と「96」を削除する。
`DELETE SWITCH HWFILTER=39,96`

関連コマンド

ADD SWITCH HWFILTER
CREATE CLASSIFIER
SHOW SWITCH HWFILTER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L