[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET IPV6 PREFIX

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SET IPV6 PREFIX=ip6add/plen INTERFACE=vlan-if [AUTONOMOUS={YES|NO}] [ONLINK={YES|NO}] [PREFERRED={seconds|INFINITE}] [VALID={seconds|INFINITE}]`

ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（1〜128ビット）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）。ただし、通常VIRTnを指定することはない
seconds: 時間（1〜4294967295秒）

ルーター通知（RA）で通知するプレフィックスの設定を変更する。

パラメーター

PREFIX: 通知するプレフィックス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する（例：3ffe:b80:3c:20::/64）

INTERFACE: RAを送信するIPv6インターフェース名

AUTONOMOUS: プレフィックス情報オプションのAフラグ（自動設定（Autonomous address-configuration）フラグ）を立てるかどうか。省略時はYES

ONLINK: プレフィックス情報オプションのLフラグ（オンリンク（on-link）フラグ）を立てるかどうか。省略時はYES

PREFERRED: プレフィックスの推奨有効時間（秒）。VALIDパラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない。省略時は604800秒（7日）

VALID: プレフィックスの最終有効時間（秒）。少なくともPREFERREDパラメーターの値と同じか、それ以上に設定しなくてはならない。省略時は2592000秒（30日）

関連コマンド

ADD IPV6 INTERFACE
ADD IPV6 PREFIX
DELETE IPV6 PREFIX
SHOW IPV6 NDCONFIG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2464, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L