[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE SWITCH ACCELERATOR HWFILTER

カテゴリー：スイッチング / IPv6ハードウェアパケットフィルター
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`DELETE SWITCH ACCELERATOR HWFILTER={filter-id|ALL}`

filter-id: フィルター番号（1〜999）

IPv6ハードウェアパケットフィルター（クラシファイアとアクションのペア）を削除する。
フィルター番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH ACCELERATOR HWFILTERコマンドで確認してから指定すること。
本コマンドは、IPv6ハードウェアパケットフィルターとクラシファイアの関連付けを削除するだけで、クラシファイアそのものを削除するわけではない。クラシファイアの削除はDESTROY CLASSIFIERコマンドで行う。

パラメーター

HWFILTER: フィルター番号。ALLを指定した場合は、すべてのフィルターが削除される。フィルター番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH ACCELERATOR HWFILTERコマンドで確認してから指定すること。フィルターを削除すると、削除によって空いた番号を埋める形で後続のフィルター番号が自動的に変更されるので注意。

例

``■ IPv6ハードウェアパケットフィルター「16」を削除する。
`DELETE SWITCH ACCELERATOR HWFILTER=16`

関連コマンド

ADD SWITCH ACCELERATOR HWFILTER
CREATE CLASSIFIER
SHOW SWITCH ACCELERATOR HWFILTER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L