[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD PING POLL

カテゴリー：IP / Pingポーリング

`ADD PING POLL=poll-id IPADDRESS=ipadd [CRITICALINTERVAL=1..65535] [DESCRIPTION=string] [FAILCOUNT=1..100] [LENGTH=4..1500] [NORMALINTERVAL=1..65535] [SAMPLESIZE=1..100] [SIPADDRESS=ipadd] [TIMEOUT=1..30] [UPCOUNT=1..100]`

poll-id: PingポーリングID（1〜100）
ipadd: IPアドレス（IPv4またはIPv6）
string: 文字列（1〜32文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

Pingポーリングの監視対象機器を追加する。
本コマンド実行直後はポーリングが停止（無効）状態になっているので、実際にポーリングを開始するには、（トリガーの設定などを済ませたあとに）ENABLE PING POLLコマンドを実行する必要がある。

パラメーター

POLL: PingポーリングID

IPADDRESS: 監視対象機器のIPアドレス。IPv4アドレスかIPv6アドレスを指定する。IPv6のリンクローカルアドレスを指定するときは、どのインターフェースからパケットを送出するかを示すため、アドレスの末尾にインターフェース名を付ける必要がある。その場合、アドレス、パーセント記号、インターフェース名の順に指定する（例：fe80::1234%eth1）。

CRITICALINTERVAL: 機器の状態が「Up」以外のときのポーリング間隔（秒）。「Up」時のポーリング間隔（NORMALINTERVAL）よりも大幅に小さくすること。デフォルトは1秒。

DESCRIPTION: メモ。任意の文字列を指定できる。

FAILCOUNT: 到達性が失われたと判断するために必要なPing無応答の回数。直前のSAMPLESIZE回のPingに対して、FAILCOUNT回の無応答があった場合、監視対象機器が到達不可能になったと判断する。FAILCOUNT <= SAMPLESIZEとなるよう設定すること。FAILCOUNT = SAMPLESIZEのときは、FAILCOUNT回連続して無応答だったときだけ、到達不可能と判断する。FAILCOUNT < SAMPLESIZEのときは、無応答が連続していなくてもよい。デフォルトは5回。

LENGTH: Pingパケットのデータ部分の長さ（バイト）。省略時は32バイト

NORMALINTERVAL: 機器の状態が「Up」のときのポーリング間隔（秒）。デフォルトは30秒。

SAMPLESIZE: 到達性判断のために保持しておくPingパケットの数。直前のSAMPLESIZE回のPingに対して、FAILCOUNT回の無応答があった場合、監視対象機器が到達不可能になったと判断する。FAILCOUNT <= SAMPLESIZEとなるよう設定すること。省略時はFAILCOUNTと同じ値になる。

SIPADDRESS: Pingパケットの始点IPアドレス（IPv4、IPv6）。本パラメーター未指定時は、SET IP LOCALコマンドでローカルIPアドレスが設定されているときはローカルIPアドレスが、ローカルIPアドレスが設定されていないときは、送出インターフェースのIPアドレスが使われる。

TIMEOUT: Pingパケットの応答待ち時間（秒）。Ping（Echo request）パケット送信後、この時間内に応答パケットを受信しなかった場合は「無応答」と見なす。デフォルトは1秒

UPCOUNT: 機器の状態が「Down」「Critical Down」から「Up」に戻るために必要な連続した「応答あり」の回数。「Down」「Critical Down」状態において、UPCOUNT回連続して応答を受信すると、監視対象機器への到達性が回復したと判断する。デフォルトは30回。

関連コマンド

DELETE PING POLL
ENABLE PING POLL
SET PING POLL
SHOW PING POLL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L