[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD SWITCH FILTER

カテゴリー：スイッチング / フォワーディングデータベース

`ADD SWITCH FILTER DESTADDRESS=macadd PORT=port-number ACTION={FORWARD|DISCARD} [ENTRY=entry-id] [LEARN] [VLAN={vlanname|1..4094}]`

macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
port-number: スイッチポート番号（1〜）
entry-id: エントリー番号（0〜319）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）

フォワーディングデータベース（FDB）にスタティックエントリー（スイッチフィルター）を登録する。
スタティックエントリーは1ポートあたり320件まで登録可能。

パラメーター

DESTADDRESS: 登録するMACアドレス。ユニキャスト（個体）アドレスでなくてはならない。ユニキャストアドレスは先頭オクテットが偶数。

PORT: 出力ポート番号。ACTIONにFORWARDを指定した場合、DESTADDRESS宛てのフレームは、ここで指定したポートから出力される。

ACTION: 該当フレームの処理方法。FORWARD（転送）とDISCARD（破棄）から選択。

ENTRY: 該当ポートのFDBエントリー番号。省略時はエントリーリストの末尾に追加される。すでにn個のエントリーが存在している場合（0〜n-1が存在）、本パラメーターを省略すると「n」を指定したのと同じ動作になる。「n」より大きなエントリー番号を指定することはできない。既存エントリーと同じ番号を指定した場合は、既存エントリーの前に新規エントリーが追加され、既存エントリー以降は番号が1つずつ後ろにずれる。

LEARN: 登録するエントリーを、ポートセキュリティーの学習済みMACアドレス（Learnエントリー）の1つとして数えるようにする。ポートセキュリティー機能は、SET SWITCH PORTコマンドのLEARNパラメーターで設定する。

VLAN: VLAN名かVLAN ID（VID）。出力ポートにVLANタグが設定されている場合に指定する。省略時は該当ポートのタグなしVLANを指定したものと見なされる。そのため、ポートがタグ付きVLANにしか所属していないとき（タグなしVLANに所属していないとき）は省略できない。出力ポートがタグなしの場合は不要。

例

``■ ポート10（タグなし）配下のステーションをFDBに登録する。
`ADD SWITCH FILTER DEST=00-00-f4-12-34-56 PORT=10 ACTION=FORWARD
` ■ ポート6（タグなし）配下のステーション00-00-f4-ab-cd-ef宛てのフレームを破棄する。
`ADD SWITCH FILTER DEST=00-00-f4-ab-cd-ef PORT=6 ACTION=DISCARD
` ■ ポート2（タグなし）配下のステーション00-00-f4-c9-73-ffをポートセキュリティーの学習済みアドレスとして追加する。
`ADD SWITCH FILTER DEST=00-00-f4-c9-73-ff PORT=2 ACTION=FORWARD LEARN
` ■ ポート5（タグ付き）配下のステーションをFDBに登録する。所属VLANはorange。
`ADD SWITCH FILTER DEST=00-00-f4-11-11-11 PORT=5 VLAN=orange ACTION=FORWARD`

備考・注意事項

スタティックエントリーの出力ポートが指定VLANから削除された場合、同エントリーも自動的に削除される。

関連コマンド

DELETE SWITCH FILTER
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH FILTER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L