[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF LSA

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF LSA=link-id [AREA={BACKBONE|area-number}] [{FULL|SUMMARY}] [TYPE={ASNSSA|ASEXTERNAL|ASBRSUMMARY|ASSUMMARY|IPSUMMARY|SUMMARY|NETWORK|ROUTER}]`

link-id: リンク状態ID（IPアドレスと同じ形式）
area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

トポロジーデータベースに格納されているリンク情報（LSA）を表示する。

パラメーター

LSA: リンク状態ID。省略時はすべてのリンク情報が簡潔に表示される。指定時は該当リンクの詳細な情報が表示される。「0」によるワイルドカード指定も可能で、「172.16.0.0」のように指定すると「172.16」ではじまるすべてのリンク状態IDにマッチする。

AREA: エリアID。指定時は該当エリアに所属するリンク情報だけが表示される。「0」によるワイルドカード指定が可能。

FULL: 詳細な情報を表示させたいときに指定する。

SUMMARY: サマリー情報を表示させたいときに指定する。

TYPE: 表示するLSAのタイプを指定する。ASNSSA（AS外部（タイプ7））、ASEXTERNAL（AS外部（タイプ5））、ASBRSUMMARY、ASSUMMARY（ASBRサマリー（タイプ4））、IPSUMMARY、SUMMARY（ネットワークサマリー（タイプ3））、NETWORK（ネットワーク（タイプ2））、ROUTER（ルーター（タイプ1））から選択する。省略時はすべてのLSAが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf lsa

     Type        LS ID            Router ID        Sequence    Age    Len  Csum
    -------------------------------------------------------------------------------
    Area backbone:
     Router      172.28.29.5      172.28.29.5      80000023     19     36  a8b9
     Router      172.28.30.7      172.28.30.7      80000019     13     36  acb5
     Network     172.28.29.7      172.28.30.7      80000006     18     32  750c
     Summary     172.28.28.0      172.28.29.5      80000058      1     28  bc58
     Summary     172.28.30.0      172.28.30.7      80000044     13     28  bb68
     AsSummary   172.28.28.254    172.28.29.5      8000004b      1     28  d24f

    Area 2.2.2.2:
     Router      172.28.30.7      172.28.30.7      80000001     21     36  303f
     Summary     172.28.28.0      172.28.30.7      80000002     11     28  7eea
     Summary     172.28.29.0      172.28.30.7      80000003     11     28  6701
     AsNSSA      0.0.0.0          172.28.30.7      80000002     16     36  cae3
     AsNSSA      192.168.10.0     172.28.30.7      80000002     16     36  9e4a
     AsNSSA      192.168.20.0     172.28.30.7      80000002     16     36  30ae

    External:
     AsExternal  10.10.10.0       172.28.28.254    80000003   1557     36  59d3
     AsExternal  10.10.20.0       172.28.28.254    80000003   1557     36  ea38
     AsExternal  10.10.30.0       172.28.28.254    80000003   1557     36  7c9c
     AsExternal  10.10.40.0       172.28.28.254    80000003   1557     36  0e01
     AsExternal  192.168.10.0     172.28.30.7      80000002     63     36  9c4c
     AsExternal  192.168.20.0     172.28.30.7      80000002     63     36  2eb0
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show ospf lsa full

     Type        LS ID            Router ID        Sequence    Age    Len  Csum
    -------------------------------------------------------------------------------
    Area backbone:
     Router      172.28.29.5      172.28.29.5      80000023     24     36  a8b9
       Options: --B   Number of links:   1
         Link   1:  Type: Transit   ID: 172.28.29.7       Data: 172.28.29.5
           TOS 0 metric:     1    Number of other metrics: 0
     Router      172.28.30.7      172.28.30.7      80000019     18     36  acb5
       Options: -EB   Number of links:   1
         Link   1:  Type: Transit   ID: 172.28.29.7       Data: 172.28.29.7
           TOS 0 metric:     1    Number of other metrics: 0
     Network     172.28.29.7      172.28.30.7      80000006     23     32  750c
       Network Mask: 255.255.255.0
         Attached router: 172.28.30.7
         Attached router: 172.28.29.5
     Summary     172.28.28.0      172.28.29.5      80000058      6     28  bc58
       Network Mask: 255.255.255.0
         TOS:  0  Metric:        1
     Summary     172.28.30.0      172.28.30.7      80000044     18     28  bb68
       Network Mask: 255.255.255.0
         TOS:  0  Metric:        1
     AsSummary   172.28.28.254    172.28.29.5      8000004b      6     28  d24f
       Network Mask: 0.0.0.0
         TOS:  0  Metric:        1

    Area 2.2.2.2:
     Router      172.28.30.7      172.28.30.7      80000001     26     36  303f
       Options: -E-   Number of links:   1
         Link   1:  Type: Stub      ID: 172.28.30.0       Data: 255.255.255.0
           TOS 0 metric:     1    Number of other metrics: 0
     Summary     172.28.28.0      172.28.30.7      80000002     16     28  7eea
       Network Mask: 255.255.255.0
         TOS:  0  Metric:        2
     Summary     172.28.29.0      172.28.30.7      80000003     16     28  6701
       Network Mask: 255.255.255.0
         TOS:  0  Metric:        1
     AsNSSA      0.0.0.0          172.28.30.7      80000002     21     36  cae3
       Network Mask: 0.0.0.0           Opts:D----T
         TOS:  0  Metric: E2-      20  Forward: 0.0.0.0         Tag: 00000000
     AsNSSA      192.168.10.0     172.28.30.7      80000002     21     36  9e4a
       Network Mask: 255.255.255.0     Opts:D----T
         TOS:  0  Metric: E1-       1  Forward: 172.28.30.254   Tag: 00000000
     AsNSSA      192.168.20.0     172.28.30.7      80000002     21     36  30ae
       Network Mask: 255.255.255.0     Opts:D----T
         TOS:  0  Metric: E1-       1  Forward: 172.28.30.254   Tag: 00000000

    External:
     AsExternal  10.10.10.0       172.28.28.254    80000003   1562     36  59d3
       Network Mask: 255.255.255.0     Opts:D---ET   NSSA Translated: N
         TOS:  0  Metric: E1-       1  Forward: 0.0.0.0         Tag: 00000000
     AsExternal  10.10.20.0       172.28.28.254    80000003   1562     36  ea38
       Network Mask: 255.255.255.0     Opts:D---ET   NSSA Translated: N
         TOS:  0  Metric: E1-       1  Forward: 0.0.0.0         Tag: 00000000
     AsExternal  10.10.30.0       172.28.28.254    80000003   1562     36  7c9c
       Network Mask: 255.255.255.0     Opts:D---ET   NSSA Translated: N
         TOS:  0  Metric: E1-       1  Forward: 0.0.0.0         Tag: 00000000
     AsExternal  10.10.40.0       172.28.28.254    80000003   1562     36  0e01
       Network Mask: 255.255.255.0     Opts:D---ET   NSSA Translated: N
         TOS:  0  Metric: E1-       1  Forward: 0.0.0.0         Tag: 00000000
     AsExternal  192.168.10.0     172.28.30.7      80000002     68     36  9c4c
       Network Mask: 255.255.255.0     Opts:D---ET   NSSA Translated: N
         TOS:  0  Metric: E1-       1  Forward: 172.28.30.254   Tag: 00000000
     AsExternal  192.168.20.0     172.28.30.7      80000002     68     36  2eb0
       Network Mask: 255.255.255.0     Opts:D---ET   NSSA Translated: N
         TOS:  0  Metric: E1-       1  Forward: 172.28.30.254   Tag: 00000000
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Type | LSAタイプ。Router（ルーターLSA）、Network（ネットワークLSA）、Summary（ネットワークサマリーLSA）、AsSummary（ASBRサマリーLSA）、AsExternal（タイプ5 AS外部LSA）、AsNSSA（タイプ7 AS外部LSA）がある
LS ID | リンク状態ID。LSAタイプによって意味が異なる（別表参照）
RouterID | LSA通知ルーターID
Sequence | LSAシーケンス番号（32ビットの符号付き整数）
Age | LSAエイジ（Link State Age）。LSA生成後の推定経過時間（秒）。最大値は3600秒
Len | LSAの長さ（バイト）。LSAヘッダー20バイトを含む
Csum | LSAチェックサム。LSAエイジフィールドを除く。LSAを比較するときに用いられる

表 2：FULLオプション指定時
Type | LSAタイプ。Router（ルーターLSA）、Network（ネットワークLSA）、Summary（ネットワークサマリーLSA）、AsSummary（ASBRサマリーLSA）、AsExternal（タイプ5 AS外部LSA）、AsNSSA（タイプ7 AS外部LSA）がある
LS ID | リンク状態ID。LSAタイプによって意味が異なる（別表参照）
Router ID | LSA通知ルーターID
Sequence | LSAシーケンス番号（32ビットの符号付き整数）
Age | LSAエイジ（Link State Age）。LSA生成後の推定経過時間（秒）。最大値は3600秒
Len | LSAの長さ（バイト）。LSAヘッダー20バイトを含む
Csum | LSAチェックサム。LSAエイジフィールドを除く。LSAを比較するときに用いられる
Router | ルーターLSAに関する情報
Options | ルーターLSAのオプションフラグ。生成元ルーターの種類を示す。B（ABR）、E（ASBR）、V（仮想リンクの終端ルーター）、-（フラグがセットされていない）
Number of links | LSA内のリンク数
Link | LSA内でのリンク番号
Type | リンクタイプ
ID | リンクID。リンクの対向に位置するルーターのIDまたはインターフェースアドレス
Data | リンクデータ。リンクタイプによって意味が異なる。Stubの場合はサブネットマスク、それ以外はLSAを生成したルーターのIPアドレス
TOS 0 metric | デフォルトサービスタイプ（TOS=0）のメトリック
Number of other metrics | サービスタイプ（TOS）数。デフォルトTOS以外のメトリックエントリー数
TOS | サービスタイプ（TOS）別メトリックエントリー
Metric | サービスタイプ（TOS）別のメトリック値
Network | ネットワークLSAに関する情報
Network mask | ネットワークマスク
Attached router | 該当ネットワークに接続されているルーターのID
Summary | ネットワークサマリーLSAに関する情報
AsSummary | ASBRサマリーLSAに関する情報
AsExternal | タイプ5 AS外部LSAに関する情報
AsNSSA | タイプ7 AS外部LSAに関する情報
Opts | タイプ5/7 AS外部LSAのオプションフラグ
NSSA Translated |
Forward | サービスタイプ別の転送先IPアドレス。同一ネットワーク上によりよい経路がある場合に使用される
Tag | 外部経路タグ。ASBR間（他のルーティングプロトコル間）の通信に使われるものでOSPFでは使用しない

表 3：LSAタイプとリンク状態ID
LSAタイプ | リンク状態ID
ルーターLSA（タイプ1） | LSAを生成したルーターのID
ネットワークLSA（タイプ2） | 指名ルーター（DR）のIPアドレス
ネットワークサマリーLSA（タイプ3） | 宛先ネットワークアドレス
ASBRサマリーLSA（タイプ4） | AS境界ルーター（ASBR）のID
AS外部LSA（タイプ5） | 宛先ネットワークアドレス
AS外部LSA（タイプ7） | 宛先ネットワークアドレス

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L