[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IPV6 ADVERTISE

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`ENABLE IPV6 ADVERTISE [INTERFACE=vlan-if]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）。ただし、通常VIRTnを指定することはない

ルーター通知（RA）パケットの送信を有効にする。デフォルトは無効。
インターフェース名を指定した場合は、該当するインターフェースでのみRAの送信を有効にする。インターフェース名を指定しなかった場合は、すべてのインターフェースでRAの送信を有効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

備考・注意事項

RAで通知されるのは、本製品のインターフェースに設定されたアドレスのプレフィックスのうち、PUBLISHパラメーターがYESに設定されているもの、および、ADD IPV6 PREFIXコマンドで指定したプレフィックス。

関連コマンド

DISABLE IPV6 ADVERTISE
SHOW IPV6

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L