[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IP MACDISPARITY

カテゴリー：IP / ARP

`DISABLE IP MACDISPARITY`

マルチキャストMACアドレスのARPエントリー（例：IP=192.168.10.2 / MAC=01-00-5e-28-0a-02）を登録不可にする。デフォルトは登録不可。
本設定はダイナミックエントリーとスタティックエントリーの両方に適用される。

関連コマンド

ADD IP ARP
ENABLE IP MACDISPARITY

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L