[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET QOS PRIO2QUEUEMAP

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SET QOS PRIO2QUEUEMAP=p0,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7`

p0〜7: ユーザープライオリティー0〜7のフレームに対応する送信キュー（0〜7。大きいほど優先度が高い）

IEEE 802.1p QoS（Quality of Service）の基本設定を変更する。
具体的には、受信したタグ付きパケットの802.1pユーザープライオリティー値と、本製品の送信キューのマッピングを変更する。
タグなしパケットに割り当てるデフォルトの送信キューは、スイッチポートごとにSET QOS PORTコマンドのDEFAULTQUEUEパラメーターで設定する。

パラメーター

PRIO2QUEUEMAP: ユーザープライオリティー0〜7に対応する送信キューの番号をカンマで区切って指定する。送信キューはポートごとに0〜7の8つがあり、7がもっとも優先度が高い。8つのキューからパケットがどのような順序で送信されるかは、SET QOS PORT EGRESSQUEUEコマンドのSCHEDULERパラメーターの設定による。また、タグなしパケットに割り当てるデフォルトの送信キューは、スイッチポートごとにSET QOS PORTコマンドのDEFAULTQUEUEパラメーターで設定する。本パラメーターには、p0からp7まですべての値を指定すること。デフォルトは2,0,1,3,4,5,6,7。

例

``■ タグ付きパケットの802.1pユーザープライオリティー値0〜7に対し、送信キュー0, 0, 3, 3, 4, 5, 6, 7を割り当てる。
`SET QOS PRIO2QUEUEMAP=0,0,3,3,4,5,6,7`

関連コマンド

SHOW QOS PRIO2QUEUEMAP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L