[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET IP FILTER

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`SET IP FILTER=filter-id ENTRY=entry-id [SOURCE=ipadd] [SMASK=ipadd] [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] [ENTRY=entry-id]`

filter-id: フィルター番号（300〜399）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
entry-id: エントリー番号（1〜）

プレフィックスフィルターエントリーの設定を変更する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（300〜399）。0〜299は使用できないので注意。

ENTRY: エントリー番号。この番号は可変なので、必ずSHOW IP FILTERコマンドで確認してから指定すること（Ent.フィールド）。

SOURCE: ネットワークプレフィックス。0.0.0.0はすべてのアドレスを意味する。必須パラメーター

SMASK: SOURCEに対応するマスク値。SOURCEパラメーターの指定値とプレフィックスを比較するときに、どの部分（ビット）を比較するかを指定する（経路エントリーの「プレフィックス長」と比較するのではないことに注意）。また、SOURCEに0.0.0.0（ANY）を指定した場合は0.0.0.0を指定する（省略可）。

ACTION: プレフィックスフィルターの動作を指定する。INCLUDEはマッチしたプレフィックスを通過させる。EXCLUDEはマッチしたプレフィックスを破棄する。

関連コマンド

ADD BGP PEER
ADD IP FILTER
DELETE IP FILTER
SET BGP PEER
SET OSPF
SHOW IP FILTER
SHOW OSPF

参考

RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L