[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW QOS TRAFFICCLASS

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW QOS TRAFFICCLASS[={tc-id|ALL}]`

tc-id: トラフィッククラス番号（0〜1023）

トラフィッククラスの設定内容を表示する。

パラメーター

TRAFFICCLASS: トラフィッククラス番号

入力・出力・画面例

    Manager > show qos trafficclass

    QOS Traffic Class Information
     Id    Description      Policy   FlowGroups
    ------------------------------------------------------------------------------
     1                      1        1-2
     2                      1        3

    Manager > show qos trafficclass=1

    Identifier ................ 1
    Description ...............
    Policy Assigned to ........ 1
    Flow Groups ............... 1-2
    Drop BandwidthClass3 ...... No
    Ignore BandwidthClass ..... No
    Minimun Bandwidth ......... 1500 Kbps
    Minimum Burst Size ........ 0 b
    Maximum Bandwidth ......... 3000 Kbps
    Maximum Burst Size ........ 0 b
    Premarking ................ None
    Remarking ................. None
    Mark Value ................ None
    Action .................... FORWARD

表 1：番号省略時
Id | トラフィッククラス番号
Description | 説明（メモ）
Policy | 割り当て先のQoSポリシー
FlowGroups | 割り当てられているフローグループ

表 2：番号指定時
Identifier | トラフィッククラス番号
Description | 説明（メモ）
Policy Assigned to | 割り当て先のQoSポリシー
Flow Groups | 割り当てられているフローグループ
Drop BandwidthClass3 | 最大帯域設定を上回るレートで受信したパケットを無条件で破棄するかどうか
Ignore BandwidthClass | 最大・最小帯域の設定がなされているとき、メータリング時にプレマーキングで割り当てられた帯域クラスを無視するかどうか
Minimum Bandwidth | 最小帯域幅
Minimum Burst Size | 最小帯域幅に対する「帯域クラス1」の最大許容バーストサイズ、あるいは、最大帯域幅に対する「帯域クラス2」の最大許容バーストサイズ
Maximum Bandwidth | 最大帯域幅
Maximum Burst Size | 最大帯域幅に対する最大許容バーストサイズ
Premarking | プレマーキング動作。USEMARKVALUE（Mark ValueをインデックスとしてDSCPMAPテーブルを検索）、USEDSCP（パケットのDSCP値をインデックスとしてDSCPMAPテーブルを検索）、NONE（プレマーキングを行わない）のいずれか
Remarking | リマーキング動作。BWCLASS（リマーキング直前の帯域クラスを最終的な帯域クラスとして採用）、PRIO+BWCLASS（リマーキング直前の帯域クラスを最終的な帯域クラスとして採用。また、リマーキング直前の送信キューと帯域クラスをインデックスとしてQUEUE2PRIOMAPテーブルを検索し、802.1pプライオリティー値を決定）、PRIORITY（リマーキング直前の送信キューと帯域クラスをインデックスとしてQUEUE2PRIOMAPテーブルを検索し、802.1pプライオリティー値を決定）、USEDSCPMAP（リマーキング直前の帯域クラスとパケットのDSCP値をインデックスとして DSCPMAPテーブルを検索し、最終的なDSCP値、帯域クラス、送信キュー、802.1pプライオリティー値を決定）、NONE（リマーキングを行わない）のいずれか
Mark Value | プレマーキング動作がUSEMARKVALUEの場合、プレマーキング用DSCPMAPテーブルの検索インデックスとして使うDSCP値
Action | 本トラフィッククラスに対するアクション。FORWARD、DISCARD、SENDVLANPORT、SENDMIRRORがある
VLAN | 本トラフィッククラスに属するパケットの出力先VLAN。Actionが「SENDVLANPORT」のときだけ表示される
PORT | 本トラフィッククラスに属するパケットの出力先ポート。Actionが「SENDVLANPORT」のときだけ表示される

関連コマンド

ADD QOS TRAFFICCLASS
CREATE QOS TRAFFICCLASS
DELETE QOS TRAFFICCLASS
DESTROY QOS TRAFFICCLASS
SET QOS TRAFFICCLASS

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L