[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE PIM6 BSRCANDIDATE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`DELETE PIM6 BSRCANDIDATE [SCOPE={SITE|GLOBAL|ALL}]`

PIM-SMにおけるC-BSR（ブートストラップルーター候補）としての動作を停止する。

パラメーター

SCOPE: マルチキャストネットワークの範囲（スコープ）。デフォルトはALL。

関連コマンド

ADD PIM6 BSRCANDIDATE
DISABLE PIM6
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L