[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD DVMRP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP

`ADD DVMRP INTERFACE=vlan-if [METRIC=1..32]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したIPインターフェースでDVMRP（Distance Vector Multicast Routing Protocol）を有効にする。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

METRIC: メトリック値。インターフェースの通過コストを示す。このインターフェース経由で学習した経路エントリーのメトリックは、学習したメトリック値にこの値を加算したものになる。デフォルトは1。

例

``■ VLAN white上でDVMRPパケットの送受信を有効にする。
`ADD DVMRP INT=vlan-white`

関連コマンド

DELETE DVMRP INTERFACE
ENABLE DVMRP
SET DVMRP INTERFACE
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L