[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET PIM6 BSRCANDIDATE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SET PIM6 BSRCANDIDATE [SCOPE={SITE|GLOBAL|ALL}] [PREFERENCE=0..255]`

PIM-SMのC-BSR（ブートストラップルーター候補）の設定を変更する。

パラメーター

SCOPE: マルチキャストネットワークの範囲（スコープ）。デフォルトはALL。

PREFERENCE: BSR優先度。大きいほどBSRになる可能性が高い。デフォルトは1。

関連コマンド

ADD PIM6 BSRCANDIDATE
DELETE PIM6 BSRCANDIDATE
ENABLE PIM6
SET PIM6
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L